FTTH IP65 Anschlussbox 4 Ports

FTTH IP65 Anschlussbox 4 Ports,  
unbestückte 4-Ports-Anschlussbox aus Kunststoff geeignet für SC-Simplex/ LC-Duplex/ E2000® Kupplungen, die über eine Faserüberlängenaufnahme verfügt. Neben einer schwenkbaren Spleißkassette enthält die Anschlussbox eine Kabelmantelabfangung.  
Die FTTH IP65 Anschlussbox findet Anwendung in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.  
Lieferung mit 4x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage.

Anwendungsbereich: Außen  
Montageart: Wandmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein  
Material: Kunststoff  
Farbe: Weiß  
Anzahl Kabeleinführungen: 5 (1x max. 10mm / 4x max. 4mm)  
Maximale Faseranzahl: 4  
Spleißschutztyp: Schrumpf / Crimp  
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex/E2000®  
Max. Bestückung (Adapter): 4  
IP Schutzart IP65  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen Staubeintritt  
Wasserschutz: Schutz gegen Strahlwasser  
Abmessungen: hxbxt 172mm x 136mm x 40mm  
Temperaturbereich: -25°C – 70°C  
Zugangsschutz: Spezialschraube

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-BOX-OUT-3