PLC Splitter 1 open End auf 4 LC/APC, 9/125µ G657A1

PLC Splitter 1 open End auf 4 LC/APC, 9/125µ G657A1,  
geeignet für Singlemode G657A1, 900µm Faser. Die Eingangsseite ist ohne Stecker, auf der Ausgangsseite mit LC/APC Stecker. Hauptanwendung dieses Splitters ist auf Faser-Spleißverschluss und in optischen Verteilerkästen.

Art des Zubehörs: PLC Splitter  
Anzahl der Steckverbinder vorne: 1  
Farbe: Aluminium  
Anwendung: CATV  
Anschlussart vorne: offen  
Anschlussart hinten: LC/APC  
Aufteilung: 1 auf 4  
Länge: 55 mm  
Breite: 7 mm  
Höhe: 4 mm  
Einfügedämpfung (mit Stecker): < 7,4 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-PLC4-LCA