Wandhalterung für XON1300 & APL mit integriertem Fasermanagement

Wandhalterung für XON1300 & APL mit integriertem Fasermanagement,  
FTTx Kundenendgerät, Wandhalterung für XON1300.P oder XON1300.S mit Faserüberlängenaufnahme, dessen Modularität Investitions- und Servicekosten spart. Optimale Lösung für Wohnungswirtschaft, Stadtnetzbetreiber oder Energie- und Versorgungsunternehmen.  
Durch die Vormontage der Halterung als passiver Netzabschluss kann die aktive Technik zeitlich unabhängig installiert werden. Mittels Einschubs des XON1300 kann die Inbetriebnahme des Anschlusses durch den Endkunden erfolgen. Eine Anpassung der Dienste erfordert nur einen Austausch des aktiven Moduls.  
Ausgezeichnete Qualität und Verarbeitung garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, um so auch für den zukünftigen Bandbreitenbedarf gewappnet zu sein. Ein zeitlose Gehäusedesign im kleinsten Formfaktor, das mit dem RedDot Award 2014 für ein effektives Gehäusekonzept ausgezeichnet wurde, passt sich in jeden Wohnbereich ein.

Anwendungsbereich: Innen  
Montageart: Wandmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein  
Material: Kunststoff  
Farbe: Weiß  
Kabeleinführungen: 4  
Maximale Faseranzahl: 2  
Spleißschutztyp: Crimp / Thermo  
Max. Bestückung (Adapter): 2  
IP Schutzart IP20  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper  
Wasserschutz: Kein Schutz  
Abmessungen: hxbxt 48mm x 150mm x 150mm  
Zugangsschutz: Ohne

Fabrikat: BKtel  
Art.-Nr.: XON30