FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x SC/APC Simplex, G.657.A2

FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x SC/APC Simplex, G.657.A2,  
vorkonfektionierte Hausanschlussbox mit 4 fasrigem Verlegekabel, welches auf eine Papprolle aufgerollt ist. Die Pigtails sind bereits gespleißt und aufgesteckt. Kleinere Biegeradien können durch die verwendete biegeunempfindliche Faser der Kategorie G.657.A2 ermöglicht werden. Die Kabeleinführung liegt rückseitig und die Box verfügt über 2 Ausgangsports.

Anwendungsbereich: Innen  
Montageart: Wandmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein  
Material: Kunststoff halogenfrei  
Farbe: Weiß  
Anzahl Pigtails: 2  
APC Ausführung: Ja  
Kupplung: SC Simplex  
Anzahl Kupplungen: 2  
Kupplungsfarbe: grün  
Mit Faserüberlängenaufnahme: Ja  
Schwenkbare Spleißkassette: Ja  
IP Schutzart IP20  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper  
Wasserschutz: Kein Schutz  
Faserart: Singlemode  
Faserkategorie: G657.A2  
Zugentlastung: Ja  
Kabeldurchmesser: 2,2 mm  
Einblasbar: Ja  
Mantel-Material: LSZH  
Mantel-Farbe: Weiß  
Flammwidrig: Ja  
Halogenfrei: Ja  
Raucharm: Ja  
Abmessungen: hxbxt 100mm x 80mm x 22mm  
Temperaturbereich: -20°C – 60°C  
Dämpfung max. (dB/km) 1310nm: 0,35 dB/km  
Dämpfung max. (dB/km) 1550nm: 0,21 dB/km  
Verkabelungsstandards: EN 50173-1; ISO/IEC 11801  
Kabel & Fasern: IEC 60794-2-20

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53680.x

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert,

wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 53680.XX

Aufbau Art.-Nr.:

53680.XX

.XX = Länge = „10“ = 10,0m

Verfügbar in den Längen:

10,0m / 20,0m / 30,0m / 40,0m / 50,0m / 60,0m / 70,0m / 80,0m / 120,0m