Kunststoff Kupplung LC-APC Duplex grün, Keramikhülse

Kunststoff Kupplung LC-APC Duplex grün, Keramikhülse,  
LC-Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse, die in SC-Simplex Ausbrüche passen. Die Kupplungen können über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben befestigt werden, welche als Zubehör erhältlich sind.

Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex  
Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex  
Bauform: SC-Simplex  
Staubschutzklappe: Ja  
Zubehör: Blechschraube  
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff  
Befestigungsart: Schraube/einrasten  
Werkstoff der Hülse: Keramik  
Länge: 29,2 mm  
Breite: 22 mm  
Höhe: 9,3 mm  
Betriebstemperatur: -25°C – 70°C  
Lagertemperatur: -40°C – 80°C  
Konform zu Standard: IEC 61754-20  
Kategorie: OS2  
Farbe: grün  
Geeignet für Faserart: Singlemode  
Ausführung: LC / APC  
Einfügedämpfung 1310nmd: < 0,3 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53343.31