12er Set feldkonfektionierbare LC Steckverbinder OM3 aqua, mit Faserhalter

12er Set feldkonfektionierbare LC Steckverbinder OM3 aqua, mit Faserhalter,  
kompatibel zu allen Standard LC Steckern und Kupplungen. Für die simple Montage in unter 2 Minuten werden weder Kleber noch elektrische Energie benötigt. Ein Set feldkonfektionierbare Steckverbinder beinhaltet: 12 x Steckerverbinder auf Montageplatte, 12 x Knickschutztüllen, 12x Schutzschlauch für 250µ Faser, 1 x Kunststoff Hilfsschablone zur Konfektion, 1 x Kunststoff Schablone zur Befestigung der vorbereiteten Faser.  
Typische Spezifikationswerte liegen bei 23 °C ± 5 °C.  
Empfohlenes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):  
HS18-CLEAVER – Faserbrechwerkzeug  
39901.1 - Miller® Absetzzange "Tri-Hole"

Ausführung: Stecker (Plug)  
Steckverbindertyp: LC  
Anschlussart: Klemmen  
Werkstoff der Ferrule: Keramik  
Zugfestigkeit: TIA/EIA 568-C.3  
Betriebstemperatur: -40°C – 75°C  
Mechanische Beständigkeit: < 0,1 dB Veränderung, 500 Steckzyklen  
Stecker: IEC 61754-20  
Geeignet für Faserart: Multimode  
Kabel Ø: 0,9 mm  
Farbe: türkis  
Einfügedämpfung: 0,3 dB  
Rückflussdämpfung: > 35 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53197.1