Metall Kupplung SC/APC Duplex SM, Keramikhülse

Metall Kupplung SC/APC Duplex SM, Keramikhülse,  
SC-Duplex Kupplungen im Metallgehäuse, die in SC-Simplex Ausbrüche passen. Die Kupplungen können über Clips oder über M2 Gewindeschrauben befestigt werden, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Steckverbindertyp Anschluss 1: SC-Duplex  
Steckverbindertyp Anschluss 2: SC-Duplex  
Bauform: SC-Duplex  
Staubschutzklappe: Ja  
Zubehör: Metrische Schraube  
Werkstoff des Gehäuses: Metall  
Befestigungsart: Schraube  
Werkstoff der Hülse: Keramik  
Länge: 27,4 mm  
Breite: 34,7 mm  
Höhe: 9,4 mm  
Betriebstemperatur: -40°C – 75°C  
Lagertemperatur: -55°C – 85°C  
Konform zu Standard: IEC 61754-4  
Farbe: Metall  
Geeignet für Faserart: Singlemode  
Ausführung: SC / APC  
Einfügedämpfung 1310nm: < 0,2 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53319.3