Spleißverteiler Gehäuse IP54 für Wandmontage

Spleißverteiler Gehäuse IP54 für Wandmontage geeignet, Deckel verschraubbar, mit 3,5mm

Plombenbohrung zur Versiegelung. Basismodul zur Befestigung einer Spleißkassette und einem

Montagewinkel

Inklusive Zubehör: Montagewinkel für 24 x LC Duplex, E2000® Simplex, SC Simplex Kupplungen

Montagewinkel für 6 x SC Duplex, LC Quad Kupplungen

Montagewinkel für 12 x ST Simplex, FC Simplex Kupplungen (D-hole)

3 x PG Verschraubungen (2 x PG11, 1 x PG16)

4 x Befestigungsschrauben zur Wandmontage

Spleißkassette mit Deckel

Schutzart: IP54

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Abmessungen: bxhxt 190x375x115mm

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 53720.1