Schiebetür komplett, für Einhausung, RAL9005

Schiebetür komplett, für Einhausung, RAL9005,

Schiebetür 42HE für Kalt-/Warmgangeinhausung mit Gangbreite 1200 mm  
Lieferumfang als Komplett-Set inkl. 2x Türelement, Teleskopschienen, Laufschiene und Abdeckelementen, Abdichtung zur Seitenwand mittels Bürstenleisten sowie Montagematerial. Türöffnung von innen und außen möglich, Schiebetür mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder DIN 18252 / EN1303, Lackierung RAL9005, tiefschwarz

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 1023-ST422FM.TS