Stahlblechwand als Gangende, RAL9005

Stahlblechwand als Gangende, RAL9005,

Wand 42HE aus Stahlblech als Gangende für Kalt-/Warmgangeinhausung mit Gangbreite 1200mm, Lieferumfang als Komplett-Set inkl. 2x Wandelement und Abdeckelementen sowie Montagematerial.

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 1023-G422S2.TS