24-Port RJ45 Verteilerfeld, 19“ / 1 HE Einbau, Class EA

24-Port RJ45 Verteilerfeld, 19“ / 1 HE Einbau, Class EA

hochgeschirmtes Verteilerfeld mit 24 geschirmten RJ45 Buchsen für den Einsatz in strukturierten Verkabelungssystemen, 10Gbit Ethernet, 500MHz, nach ISO/IEC 11801 und EN50173, Anschluss über LSA-Leisten AWG22-AWG26, Farbcode nach TIA 568 A/B, mit Klemme für Erdanschluss, Bedruckung frontseitig von 1 bis 24, Gehäuse aus Stahlblech chromatisiert, Farbe RAL 7035 lichtgrau, Einbautiefe 112mm.

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 37666.1M