Co-Location Rack 2x 20HE, 800x800 mm, Front Glas, Rückwand

Co-Location Rack 2x 20HE, 800x800 mm, Front Glas, Rückwand,  
Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494, Schutzart IP20, Lackierung RAL7035 lichtgrau. Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet. Aufgeteilt in 2x 20HE Boxen, innenseitig vorne und hinten 4x19" Streben pro Box, verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster. Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen, alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet, Traglast 600kg. Dach und Boden jeweils mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorne/hinten/rechts/links) und 2 vorgestanzten Ausbrüchen zur Aufnahme von Lüfter-/ Filtereinheiten in der Mitte. Schrank mit und ohne Seitenwände anreihbar, Anreihbolzen-Set bei abgenommen Wänden über Zubehör (EFB Art.-Nr. 691644), sonst mittels Schrauben + Muttern M6.

2x 20HE Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5mm) und 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303, Türanschlag bei Fronttür links und rechtsseitig möglich. 2x 20HE Rückwand, nur von innen zu öffnen. Abnehmbare Seitenwände mit 2x Vorreiberverschluss. Alle Türen / Wände sind gleichschließend. Zwischenboden mit vorgestanzter Kabeldurchführung rechts/links und Perforation zur Optimierung der Luftzirkulation zwischen den Boxen.

Inklusive Zubehör: 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (20 Stk.), 4x Nivellierfüße, 2x Schlüssel

Höheneinheiten: 2x 20HE

Anzahl Türen: 2

Fronttür: 2x Glas, 1-teilig

Rücktür: Rückwand

Anzahl Seitenwände: 2

Schutzart: IP20

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Abmessungen: hxbxt 1980x800x800mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691742CL2GW