LWL Spleißbox ST 9/125µm

LWL Spleißbox ST 9/125µm,

komplett bestückte, ausziehbare 1HE 19“ Spleißbox, mit ST-Duplex-Kupplungen aus Metall, durchgefärbten singlemode UPC-Pigtails gemäß DIN VDE 0888 der Fasergüte OS2, mit beiliegendem Messprotokoll, Metallgehäuse tiefenverstellbar, rückseitige Kabeleinführung, Frontblende verschraubt.

Inkl. entsprechender Anzahl: Spleißkassetten, Spleißhalter, Deckel f. Spleißkassette,   
PG16 Verschraubung, Linsenkopf-Hülsenmutter und Blindstopfen für nicht benötigte Ausbrüche.

Anzahl Kupplungen 6

Anzahl Pigtails: 12

Kupplungstyp innen.: ST-Duplex

Kupplungstyp außen: ST-Duplex

Abmessungen: hxbxt 445x483x244mm

Farbe: RAL7035

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: B71023.12

LWL Spleißbox ST 9/125µm

LWL Spleißbox ST 9/125µm,

wie vor beschrieben jedoch:

Anzahl Kupplungen XX

Anzahl Pigtails: XX

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: B71023.xx

Verfügbar mit:

4 Kupplungen & 8 Pigtails / 6 Kupplungen & 12 Pigtails / 12 Kupplungen & 24 Pigtails /   
24 Kupplungen & 48 Pigtails