3HE/7TE LWL Moduleinschub LC Duplex OS2

3HE/7TE LWL Moduleinschub LC Duplex OS2,

Komplett bestückter Moduleinschub mit Kupplungen und Pigtails zum Einbau  
in 19" Baugruppenträger, Kupplungsfarbe Blau, durchgefärbte Multimode  
UPC-Pigtails gemäß DIN VDE 0888, OS2 Faser mit beiliegendem Messprotokoll,  
Aluträgerplatte mit Spleißkassette und Überlängenkassette inkl. Spleißhalter und Deckel.   
und Beschriftungsleiste.

Integrierte Bündeladerzugentlastung, Modulbefestigung mit Gewindeschrauben

Anzahl Kupplungen 6

Anzahl Pigtails: 12

Kupplungstyp innen.: LC-Duplex

Kupplungstyp außen: LC-Duplex

Anzahl der Höheneinheiten (HE): 3

Anzahl der Teilungseinheiten:(TE): 7

Material: Aluminium

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: B88921.12