LWL Spleißbox E2000 9/125µ APC

LWL Spleißbox E2000 9/125µ APC

komplett bestückte, ausziehbare 1HE 19“ Spleißbox, mit E2000-Kupplungen aus Kunststoff in der Farbe Grün, durchgefärbten singlemode APC-Pigtails (8°) gemäß DIN VDE 0888 der Fasergüte OS2,  
mit beiliegendem Messprotokoll, Pigtails nicht abgesetzt, Metallgehäuse tiefenverstellbar, rückseitige Kabeleinführung, Frontblende verschraubt.

Inkl. entsprechender Anzahl: Spleißkassetten, Spleißhalter, Deckel f. Spleißkassette,   
PG16 Verschraubung, Linsenkopf-Hülsenmutter und Blindstopfen für nicht benötigte Ausbrüche.

Anzahl Kupplungen 12

Anzahl Pigtails: 12

Kupplungstyp innen.: E2000

Kupplungstyp außen: E2000

Abmessungen: hxbxt 445x483x244mm

Farbe: RAL7035

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: B71533.12

LWL Spleißbox E2000 9/125µ

LWL Spleißbox E2000 9/125µ

wie vor beschrieben jedoch:

Anzahl Kupplungen XX

Anzahl Pigtails: XX

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: B71533.XX

Verfügbar mit:

12 Kupplungen & 12 Pigtails / 24 Kupplungen & 24 Pigtails