ISDN-Kabel RJ45 - RJ45, umspritzter Stecker

ISDN-Kabel RJ45 - RJ45, umspritzter Stecker

Patchkabel 4-polig als Rundkabel Cat.5e, AWG 24 mit beidseitigem RJ45 8(4) - Stecker, vergossen.

Belegung: 3-3, 4-4, 5-5, 6-6

Farbe: schwarz

Länge: 1,0m

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K2422.1

ISDN-Kabel RJ45 - RJ45, umspritzter Stecker

ISDN-Kabel RJ45 - RJ45, umspritzter Stecker

wie vor beschrieben jedoch:

Länge X,Xm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K2422.x

Verfügbar in

0,50m /1,0m / 1,5m / 2,0m / 3,0m / 6,0m / 10,0m