ISDN Patchpanel 19" 1HE 25Port, ungeschirmt, Cat.3

ISDN Patchpanel 19" 1HE 25Port, ungeschirmt, Cat.3,   
4-fach belegt, RJ45 8(4) Buchsen, 4pol. LSA Schneidklemmen, hohe Packungsdichte, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, für AWG 22 bis26, RJ-45 Buchsen Gehäuse aus PBT/ UTP, UL94-V0

Belegung: 3-6/4-5

IDC Gehäuse: Feuergeprüft PC/ ABS UL-94V0

IDC Kontakt: Bronze und Zinn

Isolationswiderstand: ≥ 500 MΩ

Kontaktwiderstand: ≤ 20mΩ

Strombelastbarkeit: 1,5A

Spannungsfestigkeit: 1000 VAC RMS bei 60Hz/1 min.

Farbe lichtgrau, RAL 7035

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 37588.1