Steckdosenleiste vertikal 36 x C13 + 12 x Schutzkontakt, 2 x 3-phasig

Steckdosenleiste vertikal 36x C13 + 12x Schutzkontakt, 2 x 3-phasig

Ausgänge 36-fach C13 und 12-fach Schutzkontaktdose CEE7/3  
2 x 3-phasige Einspeisung mit Beschriftung und farblicher Kennzeichnung der Phasen (rot/schwarz/grau)  
Einspeisung 1: 18 x C13 + 6x Schutzkontakt (6 x C13 + 2 x Schutzkontakt pro Phase),  
Einspeisung 2: 18 x C13 + 6x Schutzkontakt (6 x C13 + 2 x Schutzkontakt pro Phase),

Nennstrom 16A pro Einspeisung, Schutzart IP20,   
eloxiertes Aluminiumprofil Breite 44 mm, Tiefe 47 mm, Länge ca. 1840 mm  
Anschlussleitung 2 x 3,0 m schwarz, H05VV-F 5G 2,5 mm² mit Aderendhülsen  
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste inkl. 2 x Montagewinkel

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 691787