Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180° mit IEC Lock, schwarz

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180° mit IEC Lock, schwarz,

abzugssichere Netzleitung, sichert Hochverfügbarkeit durch Schutz vor unbeabsichtigtem Trennen der Stromversorgung von Geräten wie Computern und Servern mit IEC-Lock, System verriegelt automatisch beim Einstecken des IEC Verbinders, nach dem Einstecken lässt sich die Kaltgerätebuchse nur durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernen. Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere, 10A / 250V VDE geprüft, H05VV-F 3G 1,0m²,

Steckertyp 1. Seite: CEE7/7, Schutzkontaktstecker, abgewinkelt (90°)

Steckertyp 2. Seite: C13, Kaltgerätebuchse, gerade (180°)

Außendurchmesser: 7,1mm

Temperaturbeständig: 0 - 70°C

Mantel: PVC

Farbe: Schwarz

Länge: 2,00m

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: EK600SW.2