FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert,  
mit Kupplungen bestückt und mit Steckern vorkonfektioniert ergibt sich eine einfache und schnelle Installation beim Teilnehmer. Hutschienenadapter kommen in FTTH-Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Das FTTH Drop Kabel mit 1 biegeunempfindlichen SM-Faser wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.  
VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel.

Anwendungsbereich: Innen  
Montageart: Hutschienenmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein  
Material: Kunststoff halogenfrei  
Farbe: Weiß  
RAL-Nummer: 9010  
Anzahl Pigtails: 1  
APC Ausführung: Ja  
Kupplung: SC Simplex  
Anzahl Kupplungen: 1  
Kupplungsfarbe: grün  
Integrierte Laserschutzklappe: Ja  
Beschriftungsstreifen: 45mm x 10mm  
IP Schutzart IP30  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen kleine Fremdkörper  
Wasserschutz: Kein Schutz  
IK Stoßfestigkeitsgrad: IK05 – 0,7 Joule  
Feuerbeständigkeit: UL94 V0  
Faserart: Singlemode  
Faserkategorie: G657.A2  
Kabeldurchmesser: 4,1 mm  
Mantel-Material: LSZH  
Mantel-Farbe: Elfenbein  
Flammwidrig: Ja  
Halogenfrei: nach EN 50290-2-27  
Raucharm: Ja  
UV beständig: Ja  
Abmessungen: hxbxt 89,5mm x 17,5mm x 51,5mm  
Verkabelungsstandards: EN 50173-1; ISO/IEC 11801  
Stecker & Kupplung: IEC 61754-4; IEC 60874-14-10

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53681.x

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert,

wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 53681.XX

Aufbau Art.-Nr.:

53681.XX

.XX = Länge = „15“ = 15,0m

Verfügbar in den Längen:

15,0m / 30,0m / 50,0m / 100,0m