RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, LSZH, Cat.7 Rohkabel

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, LSZH, Cat.7 Rohkabel,

geschirmtes Patch- und Anschlusskabel mit zwei geschirmten RJ45-Steckern, Cat.6A,
4-Konnektor Link-Zertifizierung gemäß ISO 11801,
Die Patchkabel erfüllen in einer Verkabelungsstrecke die Channel-Anforderungen der Klasse EA für 10GBase-T Übertragungen.
Umspritzte Knickschutztülle mit Rastnasenschutz im schlanken Design, mechanisch und elektrisch getestet, Längenaufdruck auf der Tülle.

Kabelaufbau: S/FTP 4x2xAWG26/7, LSZH

Außendurchmesser: 6,5mm

Belegung: 1:1, TIA/EIA-568B

Flammwidrigkeit gemäß: IEC 60332-1

halogenfrei nach: IEC 60754-2

raucharm nach: IEC 61034

Länge: 1,0m

Farbe: grau

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: MK7001.1G

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, LSZH, Cat.7 Rohkabel,

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, LSZH, Cat.7 Rohkabel,

geschirmtes Patch- und Anschlusskabel mit zwei geschirmten RJ45-Steckern, Cat.6A
wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Farbe: XXX

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: MK7001.1G

Aufbau Art.-Nr.:

MK7001.xxx

 xx = Länge =.1 = 1,00m

 xx = Farbe = „GR“ = grau

Verfügbar in den Farben:

BL = blau / Y = gelb / GN = grün / GR = grau / R = rot / B = schwarz / O = orange / W = weiß

Verfügbar in den Längen:

0,15m / 0,25m / 0,50m / 1,0m / 1,5m / 2,0m / 3,0m / 5,0m / 7,5m / 10,0m / 15,0m / 20,0m / 25,0m / 30,0m