Media Converter mit 2 x SFP Gigabit Ports

Media Converter mit 2 x SFP Gigabit Ports, Einzelnutzung oder im Chassis

Möglichkeiten der Medienumwandlung von Kupfer zu LWL via RJ45 und GBIC

oder Modenwechsel von Singlemode - Multimode, Multimode-Singlemode via

2 MGBICs, Autonegotiation und Auto MDI/MDIX, Diagnose LEDs Externes Netzteil im Lieferumfang

Abmessungen: hxbxt 26x71x94mm

LWL-Port: 2 x MGBIC 1000Mbit/s

GBIC-Ports: 2

Medium: MM oder SM

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: EL-031