INFRALAN® LWL-Rahmenset 2-fach, RAL 9010

INFRALAN® LWL-Rahmenset 2-fach, RAL 9010,   
für Unterputz- oder Kanalanschluss, Basiselement mit zentraler Abdeckplatte zur Aufnahme von 2 LWL-Durchführungskupplungen (SC simplex, LC duplex, E2000® simplex), 40°-Auslass, Zentralplatte nach DIN49075, kompatibel zu diversen Standard-Schalterprogramm über Zwischenrahmen, Befestigungsrahmen mit Kunststoffabdeckung 80x80mm, Zentralplatte 50x50mm, Farbe RAL 9010 reinweiß, mit Staubschutzkappe, Beschriftungsfeld und Anschlussmöglichkeit für den Potentialausgleich.

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IMT-02-RL-WS-KP