FTTH IP65 Anschlussbox 8 Ports

FTTH IP65 Anschlussbox 8 Ports,  
unbestückte 8-Ports-Anschlussbox aus Kunststoff geeignet für SC-Simplex/ LC-Duplex/ E2000® Kupplungen, die über eine Faserüberlängenaufnahme verfügt. Neben einer schwenkbaren Spleißkassette enthält die Anschlussbox eine Aufnahme für Splitter und eine Kabelmantelabfangung.  
Anwendung findet diese Box in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.  
Lieferung mit 8x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage.

Anwendungsbereich: Außen  
Montageart: Wandmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Ja  
Material: Kunststoff  
Farbe: Weiß  
Anzahl Kabeleinführungen: 11 (8x max. 3mm / 1x max. 9mm; 2x PG13,5)  
Maximale Faseranzahl: 8  
Spleißschutztyp: Schrumpf / Crimp  
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex/E2000®  
Max. Bestückung (Adapter): 8  
IP Schutzart IP65  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen Staubeintritt  
Wasserschutz: Schutz gegen Strahlwasser  
Abmessungen: hxbxt 213mm x 163mm x 47mm  
Temperaturbereich: -25°C – 70°C  
Zugangsschutz: Spezialschraube

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-BOX-OUT-2