Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D, mit Schloss

Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D, mit Schloss,
Merkmale:

- IP54 Kunststoffgehäuse für Wandmontage

- Kompaktes Design

- Kabelmantelabfangung

- Schwenkbare Spleißkassette mit integriertem Spleißhalter für bis zu 12 Spleiße

- Faserüberlängenaufnahme

- Aufnahmemöglichkeit für 8 Adapter LC-Duplex, E2000® oder SC-Simplex

- Kabelabfangung und Halter für Gasblocker (Micro-Ducts)

- Für Hausanschluss, Gebäudeanschluss und als Zwischenverteiler geeignet

- Einfaches Aus- und Einführen der Patchkabel

- Zugangssicherung durch integriertes Schloss und plompierbare Schiebeverriegelung

- Potentialausgleich / Erdung

- 3 Kabeleingänge inklusive PG16 Verschraubungen

- Lieferung unbestückt

Technische Spezifikationen:

- Kabeleingänge: 1

- Kabelausgänge: 2

- Aufnahmekapazität: bis zu 12 Fasern

- Abmessungen (H x B x T): 210 x 175 x 45 mm

- Temperaturbereich: -25°C .. +70°C

- Material: Kunststoff, weiß

- Schutzklasse: IP54

Anwendungsbereich: Außen

Montageart: Wandmontage

Material: Kunststoff

Farbe: Weiß

Kabeleinführung mit Verschraubung: 3

Max. Anzahl Fasern: 12

Spleißschutztyp: Crimp & Schrumpf

Max. Bestückung (Adapter): 8xLC-dpx/ SC-spx/ E2000

IP Schutzart: IP54

Abmessungen: 210 x 175 x 45 mm

Temperaturbereich: -25 – 70°C

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 53706.1