Kupplung LC Duplex SM Metall Gehäuse, Keramikhülse

Kupplung LC Duplex SM Metall Gehäuse, Keramikhülse,
LC-Duplex Kupplungen im Metallgehäuse, die in SC-Simplex Ausbrüche passen. Die Kupplungen können über Clips oder über M2 Gewindeschrauben befestigt werden, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex
Bauform: SC-Simplex
Staubschutzklappe: Ja
Zubehör: Metrische Schraube
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Befestigungsart: Schraube/einrasten
Werkstoff der Hülse: Keramik
Länge: 29,2 mm
Breite: 22 mm
Höhe: 9,5 mm
Betriebstemperatur: -40°C – 85°C
Lagertemperatur: -40°C – 85°C
Konform zu Standard: IEC 61754-20
Farbe: Metall
Geeignet für Faserart: Singlemode
Ausführung: LC / PC
Einfügedämpfung 1310nm: < 0,25 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 53343.1