Kupplung LC Duplex SM Metall Gehäuse, Keramikhülse

Kupplung LC Duplex SM Metall Gehäuse, Keramikhülse,  
LC-Duplex Kupplungen im Metallgehäuse, die in SC-Simplex Ausbrüche passen. Die Kupplungen können über Clips oder über M2 Gewindeschrauben befestigt werden, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex  
Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex  
Bauform: SC-Simplex  
Staubschutzklappe: Ja  
Zubehör: Metrische Schraube  
Werkstoff des Gehäuses: Metall  
Befestigungsart: Schraube/einrasten  
Werkstoff der Hülse: Keramik  
Länge: 29,2 mm  
Breite: 22 mm  
Höhe: 9,5 mm  
Betriebstemperatur: -40°C – 85°C  
Lagertemperatur: -40°C – 85°C  
Konform zu Standard: IEC 61754-20  
Farbe: Metall  
Geeignet für Faserart: Singlemode  
Ausführung: LC / PC  
Einfügedämpfung 1310nm: < 0,25 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53343.1