MCT-5002SFP+, CTS Kompakt Media Konverter, 10G N-Base-T

10G Media Konverter mit N-Base-T Technologie

Unterstützt Geschwindigkeiten von 100/1000 T so wie 2,5G, 5G bis zu 10G Ethernet

Sehr kompakte Bauweise, dadurch platz- und kostensparende Lösung gegenüber herkömmlichen Varianten

Einzelnutzung oder in Chassis der MCT-RACK Serie für Misch-Installation mit anderen MCT-Konverter Varianten

Autonegotiation und Auto MDI/MDIX

Link Alarm für Portüberwachung

Weitere Einstellungen über Dip-Switch einstellbar

Mit Diagnose LEDs

Hochwertiges Metallgehäuse mit Kühlrippen

Anwendungsgebiet: Punkt zu Punkt Glasfaserverbindung, 10G Datenraten

Externes Netzteil im Lieferumfang

Abmessungen: hxbxt 20 x 51 x 74mm

RJ45-Port: 100M/1G/2,5G/5G/10G

GBIC-Ports: 1 x SFP+ 10GBase-R

Leitfabrikat: EFB Elektronik GmbH

Art.-Nr.: MCT-5002SFP+