Gigabit Ethernet Switch, 4xLAN, inkl. 6VDC Steckernetzteil, bidirekt auf SC/APC

Gigabit Ethernet Switch, 4xLAN, inkl. 6VDC Steckernetzteil, bidirekt auf SC/APC,
FTTx Kundenendgerät, Gigabit Ethernet Switch für XON30. Das Modul ist in unterschiedlichen Versionen verfügbar, jeweils für 1- und 2-Faser-Topologien.
Optimale Lösung für Wohnungswirtschaft, Stadtnetzbetreiber oder Energie- und Versorgungsunternehmen. Mittels Einschubs des XON1300.S in die Wandhalterung XON30 kann die Inbetriebnahme des Anschlusses durch den Endkunden erfolgen. Ausgezeichnete Qualität und Verarbeitung garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, um so auch für den zukünftigen Bandbreitenbedarf gewappnet zu sein.
Lieferung ohne Leergehäuse.

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 4
Montageart: Leerchassis
Ethernet: Ja
Fast Ethernet: Ja
Gigabit Ethernet: Ja
10 Gigabit Ethernet: Nein

Fabrikat: BKtel
Art.-Nr.: XON1300.S