Passiver Netzabschluss, optisches CATV, Outlet SC/PC

Passiver Netzabschluss, optisches CATV, Outlet SC/PC,
FTTx Kundenendgerät, passives Modul zur Einhaltung der Routerfreiheit für XON30. Das Modul ist in unterschiedlichen Versionen verfügbar, jeweils für 1- und 2-Faser-Topologien.
Optimale Lösung für Wohnungswirtschaft, Stadtnetzbetreiber oder Energie- und Versorgungsunternehmen. Mittels Einschubs des XON1300.P in die Wandhalterung XON30 kann die Inbetriebnahme des Anschlusses durch den Endkunden erfolgen. Ausgezeichnete Qualität und Verarbeitung garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, um so auch für den zukünftigen Bandbreitenbedarf gewappnet zu sein.
Lieferung ohne Leergehäuse.

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports (SM): 1
Montageart: Leerchassis
Ethernet: Nein

Fabrikat: BKtel
Art.-Nr.: XON1300.P