VKA mit eingebautem Montagesatz 10DA

VKA mit eingebautem Montagesatz 10DA,  
Verteilerkasten aus Stahlblech, bestehend aus Grundplatte und Haube, mit Vorreiber-Verschluss zur Aufputz-Montage, mit eingebautem VKA-Montagesatz für LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA, inkl. Kantenschutz zur Kabeleinführung und Schraubensatz zur Befestigung, Überspannungsschutzmagazin steckbar auf Anschluss- und Trennleisten 2/10DA.

VKA-Typ: 2

Modulsteckplätze: 1 x 7

Max. Anzahl DA: 70 DA

Abmessungen [mm]: Breite 200 / Höhe 330 / Tiefe 100

Gewicht: 2,8kg

Schutzart: IP30

Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß)

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 46017.1V10