INFRALAN® Kabelverbinder Cat.6A / Class EA 10Gbit/s

INFRALAN® Kabelverbinder Cat.6A / Class EA 10Gbit/s,

Kabelverbinder für Link Performance 10 Gbit/s Class EA nach ISO 11801Ed.2.2 (2011-06) zur Verbindung von Verlegekabeln z.B. in Brüstungskanälen oder Kabelschächten sowie in Verbindung mit Patchkabel zu End-to-End Links oder in Consolidation-Point Anwendungen, vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß, geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform (Abm.: hxbxt 26x18x39mm), einfache Konfektionierung ohne Spezialwerkzeuge, universelle Montage-Möglichkeiten durch Verschrauben und Anreihen über ein optional erhältliches 19“ Trägerpanel für bis zu 24 Verbinder. PoE gemäß IEEE802.3af/at/ bt, unabhängige 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung des Kabels mittels gleitend gelagerter Schirmkontaktierung für verschiedene Kabeldurchmesser.

Lieferumfang: 1x Verbinder, 2x Kabelvorsortierer für AWG26/1 bis AWG22/1 sowie AWG26/7 bis AWG24/7 mit Paar-Management mittels Farbcode (aufgedruckt am Kabelvorsortierer), 2x Kupferfolie, 2x Kabelbinder

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IVB-6A-V