Feldkonfektionierbare LC Steckverbinder OM3 aqua

Feldkonfektionierbare LC Steckverbinder OM3 aqua,
Kompatibel zu allen Standard LC Steckern und Kupplungen

Einfache Montage in unter 2 Minuten

Kein Kleber notwendig

Keine elektrische Energie notwendig

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Steckerverbinder auf Montageplatte

1 x Knickschutztüllen

1x Schutzschlauch für 250µ Faser

Typische Spezifikationswerte liegen bei 23 ° C ± 5 ° C

Empfohlenes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):

HS18-CLEAVER - Faserbrechwerkzeug

39901.1 - Miller® Absetzzange "Tri-Hole"

53170.1 - Faserhalter + Schablone LC

Ausführung: Stecker (Plug)
Steckverbindertyp: LC
Anschlussart: Klemmen
Werkstoff der Ferrule: Keramik
Zugfestigkeit: TIA/EIA 568-C.3
Betriebstemperatur: -40°C – 75°C
Mechanische Beständigkeit: < 0,1 dB Veränderung, 500 Steckzyklen
Stecker: IEC 61754-20
Geeignet für Faserart: Multimode
Kabel Ø: 0,9 mm
Farbe: türkis
Einfügedämpfung: 0,3 dB
Rückflussdämpfung: > 35 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 53197.2