FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert,
mit Kupplungen bestückt und mit Steckern vorkonfektioniert ergibt sich eine einfache und schnelle Installation beim Teilnehmer. Hutschienenadapter kommen in FTTH-Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Das FTTH Drop Kabel mit 2 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.
VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel.

Anwendungsbereich: Innen
Montageart: Hutschienenmontage
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein
Material: Kunststoff halogenfrei
Farbe: Weiß
RAL-Nummer: 9010
Anzahl Pigtails: 2
APC Ausführung: Ja
Kupplung: SC Simplex
Anzahl Kupplungen: 2
Kupplungsfarbe: grün
IP Schutzart IP30
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen kleine Fremdkörper
Wasserschutz: Kein Schutz
Faserart: Singlemode
Faserkategorie: G657.A2
Kabeldurchmesser: 4,1 mm
Mantel-Material: LSZH
Mantel-Farbe: Elfenbein
Flammwidrig: Ja
Halogenfrei: nach EN 50290-2-27
Raucharm: Ja
Abmessungen: hxbxt 89,5mm x 17,5mm x 51,5mm
Verkabelungsstandards: EN 50173-1; ISO/IEC 11801

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 53682.x

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser-Schutz integriert,

wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 53682.XX

Aufbau Art.-Nr.:

53682.XX

 .XX = Länge = „15“ = 15,0m

Verfügbar in den Längen:

15,0m / 30,0m / 50,0m / 100,0m