Spleißbox ausziehbar LC OM4

Spleißbox ausziehbar LC OM4,

komplett bestückte, ausziehbare 1HE 19“ Spleißbox mit LC-Duplex-Kupplungen aus Kunststoff in der Farbe erika-violett und durchgefärbten, multimode UPC-Pigtails gemäß DIN VDE 0888 der Fasergüte OM4, welche bereits vor die Spleißkassette geführt sind.
Die Messprotokolle der LC Pigtails sind in der Box hinterlegt.
Das Metallgehäuse ist tiefenverstellbar (45mm) über die 19“ Befestigungswinkel, die Frontblende verschraubt.
Lieferung der Spleißbox mit 12 Kupplungsöffnungen. Die nicht benötigten Öffnungen werden mit Blindeinsätzen verschlossen geliefert, inkl. 1x PG16 rückseitiger Kabeleinführung und selbstklebender Faserführung.

Anzahl Ausbrüche: 12

Anzahl Kupplungen 6

Anzahl Pigtails: 12

Kupplungstyp: LC-Duplex

Abmessungen: hxbxt 44,5x483x244mm

Farbe: RAL7035

Fabrikat: EFB Elektronik

Art.-Nr.: B71901.12OM4

Spleißbox ausziehbar LC OM4

Spleißbox ausziehbar LC OM4

wie vor beschrieben jedoch:

Anzahl Kupplungen XX

Anzahl Pigtails: XX

Fabrikat: EFB Elektronik

Art.-Nr.: B71901.xxOM4

Aufbau Art.-Nr.:

B71901.xxOM4

 -XX- = Anzahl der Kupplungen

Verfügbar mit:

24 Kupplungen & 48 Pigtails / 12 Kupplungen & 24 Pigtails / 06 Kupplungen & 12 Pigtails