Keystone Einbauadapter USB2.0 A – B

Snap-In Montage (Keystone)

Verbindungskupplung für USB-Kabel

1x USB Buchse Typ A, 1x USB Buchse Typ B

Einbautiefe: 32 mm

Kunststoffgehäuse

Snap-In Rasthebel aus Kunststoff

Einsatz in Rahmensets mit Schrägauslass nicht empfohlen

Empfohlen für Verteilerfelder mit Keystone-Ausbruch oder in Kombination mit dem Multifunktionsrahmenset ET-25092

Kontaktwiderstand: max. 2Ohm

Isolationswiderstand: min. 20MOhm

Lebensdauer: > 1000 Steckzyklen

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

Ausführung: USB Typ A – USB Typ B

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: EB534