Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, schwarz

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, schwarz,

Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere,
10A / 250V VDE geprüft, H05VV-F 3G 0,75m²,

Steckertyp 1. Seite: CEE7/7, Schutzkontaktstecker, abgewinkelt (90°)

Steckertyp 2. Seite: C13, Kaltgerätebuchse, gerade (180°)

Außendurchmesser: 6,8mm

Temperaturbeständig: 0 - 70°C

Mantel: PVC

Farbe: Schwarz

Länge: 0,50m

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: EK504.0,5V2