Installationsstrecke Secker/Buchse S/FTP, Cat.8.1, 25m

Installationsstrecke Stecker/Buchse S/FTP, Cat.8.1, 25m

Cat.8.2 S/FTP Verlegekabel, Farbe gelb auf robuster Spezialgummi-Kabeltrommel

Integrierte Datendose Cat.8.1, 1 x RJ45 mit Staubschutzkappe

1 x Cat.8.1 RJ45 Stecker mit integrierter Knickschutztülle

Speziell geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Meßstrecken  
Die Installationsstrecke erfüllt die Channel-Anforderungen für 25GBase-T

und 40 GBase-T Übertragungen und für PoE den Standard IEEE802.3AF.

Kabelaufbau: S/FTP 4x2xAWG22/1

Außendurchmesser: 8,5mm

Belegung: 1:1, TIA/EIA-568B

Flammwidrigkeit gemäß: IEC 60332-1

halogenfrei nach: IEC 60754-2

raucharm nach: IEC 61034

Euroklasse: Dca

Länge: 25,0m

Temperaturbereich: -20 bis 60°C

Farbe: gelb/schwarz

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K9211.25