Netzwerk-Isolator Cat.6A für Medizintechnik Buchse/ Buchse,

Netzwerk-Isolator Cat.6A für Medizintechnik Buchse/ Buchse

Mit galvanischer Trennung

1-Line Fast/Gigabit, 10G Ethernet

Schützt die Ausrüstung

Einfacher Anschluss für Kabel mit RJ-45 Stecker

Platzierung unter einem Schreibtisch oder an der Wand möglich

Voll kompatibel mit Ethernet-Netzwerken nach Industriestandard

Bietet Schutz für Ethernet-Datenpaare

Konform zu Normen:

IEC 60601-1: 2005 + A1:2012 Ed. 3.1 (Abschnitt 17 - EMV)

IEC60601-1-2: 2007

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

EMV Richtlinie 14/30/EU

Kategorie: Cat.6A

Anschlusstyp 1: RJ45

Anschlusstyp2: RJ45

PoE Kompatibel : Ja

Abmessungen: 66,75 x 33 x 23,65 mm

Betriebstemperatur: -10 – 70 °C

Lagertemperatur: -10 – 70 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 – 90 %

Fast Ethernet: Ja

Gigabit Ethernet: Ja

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: NET-ISOADAPRJ45