FTTH Indoor Box für 4 Fasern, 4 Kupplungen, Crimpversion

FTTH Indoor Box für 4 Fasern, 4 Kupplungen, Crimpversion   
unbestückte 4-Ports-Anschlussbox aus Kunststoff geeignet für SC-Simplex/ LC-Duplex Kupplungen, die über eine Kabelführung und eine schwenkbare Spleißkassette verfügt. Die FTTH Indoor Anschlussbox findet Anwendung in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.  
Geeignet für Drop-Kabel zum Spleißen in der Dose mit Pigtail und für die Installation unterschiedlich langer vorkonfektionierter Drop-Kabel mit LC- und SC-Steckern.

Anwendungsbereich: Innen  
Montageart: Wand-/Hutschienenmontage  
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein  
Material: Kunststoff  
Farbe: Weiß  
Maximale Faseranzahl: 4  
Spleißschutztyp: Crimp  
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex  
Max. Bestückung (Adapter): 4  
IP Schutzart IP20  
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper  
Wasserschutz: Kein Schutz  
Abmessungen: hxbxt 80mm x 80mm x 28mm  
Temperaturbereich: 0°C – 50°C  
Zugangsschutz: Ohne

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-BOX-IN-6