Kupplung LC/APC Duplex SM einteilig, Shutter, grün, Keramikhülse, SC Simplex

Kupplung LC/APC Duplex SM einteilig, Shutter, grün, Keramikhülse, SC Simplex,
LC-Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse, die in SC-Simplex Ausbrüche passen. Die Kupplungen können über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben befestigt werden, welche als Zubehör erhältlich sind. Die Kupplung verfügt über einen internen Shutter.

Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex
Bauform: SC-Simplex
Staubschutzklappe: Ja
Zubehör: Blechschraube
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Befestigungsart: Schraube/einrasten
Werkstoff der Hülse: Keramik

Interner Shutter: Ja
Länge: 29,2 mm
Breite: 22 mm
Höhe: 9,3 mm
Betriebstemperatur: -25°C – 70°C
Lagertemperatur: -40°C – 80°C
Konform zu Standard: IEC 61754-20
Kategorie: OS2
Farbe: grün
Geeignet für Faserart: Singlemode
Ausführung: LC / APC
Einfügedämpfung 1310nmd: < 0,2 dB

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 53343.32