Duplex Jumper LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm

Duplex Jumper LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm,  
das Patchkabel (auch Jumper genannt) verfügt über eine mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung. Es besitzt einen halogenfreien und flammwidrigen Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034. Die beiden Stecker erfüllen die Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 und sind 100% geprüft mit individuellem Messprotokoll.

Faserart: Singlemode 9/125  
Kategorie: OS2  
Anzahl der Fasern: 2  
Knickschutztülle: aufgesteckt  
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex  
Steckverbinderanschluss 1 Farbe: blau  
Steckverbindertyp Anschluss 2: SC-Duplex  
Steckverbinderanschluss 2 Farbe: blau  
Maximale Zugkraft: 160 N  
Minimaler Biegeradius (Statisch): 10xOD  
Minimaler Biegeradius (Dynamisch): 20xOD  
Kabeltyp: I-V(ZN) H  
Kabelaufbau: Duplex  
Kabel Ø: 2,0 mm  
Mantel-Farbe: gelb  
Mantelmaterial: LSZH  
Flammwidrig: nach EN 50265-2-1  
Halogenfrei: nach IEC 60754-1  
Raucharm: nach IEC 61034-1  
Arbeitstemperatur: -20°C – 70°C  
Lagertemperatur: -20°C – 85°C  
Qualitätsklasse Singlemode: B/2 nach IEC 61753-1  
Verkabelungsstandard: ISO/IEC 11801; EN-50173-1  
Kabel konform zu Standard: IEC 60793-2

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: O0360.x

Duplex Jumper LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm

Duplex Jumper LC-SC 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 2.0mm,

wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: O0360.XX

Aufbau Art.-Nr.:

O0360.XX

.XX = Länge = „10“ = 10,0m

Verfügbar in den Längen:

0,5m / 1,0m / 1,5m / 2,0m / 3,0 m / 5,0m / 7,0m / 7,5m / 10,0m / 15,0m / 20,0m / 25,0m / 30,0m / 35,0m / 40,0m / 50,0m