INFRALAN® Spleißbox unbestückt, ausziehbar für 24 x LC Duplex , RAL7035

INFRALAN® Spleißbox unbestückt, ausziehbar für 24 x LC Duplex , RAL7035, 1HE 19“. Frontblende zur Aufnahme von max. 24 LC-Duplex-Kupplungen. Tiefenverstellbares Metallgehäuse mit Montagemöglichkeit für bis zu 4 Spleißkassetten. Rückseitig je 2 Aufnahmen für M20- und M25-Verschraubungen, sowie zwei Langlöcher für Kabel. Einbau über 19“ Befestigungswinkel. Lieferung einschließlich Frontblende mit 24 Ausbrüchen.

Anzahl Ausbrüche: 24

Kupplungstyp: LC-Duplex / SC-simplex / E2000®

Abmessungen: hxbxt 44,5x483x244mm

Ausziehtiefe: 210mm

Tiefenverstellung: 45mm

Farbe: RAL7035

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: ISB-LCDU-24-GR