INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC OM5, RAL9005

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC OM5, RAL9005,

komplett bestückte, ausziehbare 1HE 19“ INFRALAN® Spleißbox mit LC-Duplex-Kupplungen aus Kunststoff in der Farbe limettengrün und durchgefärbten, abgesetzten multimode UPC-Pigtails gemäß DIN VDE 0888 der Fasergüte OM5, welche bereits in der Spleißkassette eingeführt sind.  
Die Messprotokolle der LC Pigtails sind in der Box hinterlegt.   
Das Metallgehäuse ist tiefenverstellbar (45mm) über die 19“ Befestigungswinkel, die Frontblende verschraubt.  
Lieferung der INFRALAN® Spleißbox mit 24 Kupplungsöffnungen. Die nicht benötigten Öffnungen werden mit Blindeinsätzen verschlossen geliefert, inkl. 1x PG16 rückseitiger Kabeleinführung und selbstklebender Faserführung.

Anzahl Ausbrüche: 24

Anzahl Kupplungen 24

Anzahl Pigtails: 48

Kupplungstyp: LC-Duplex

Abmessungen: hxbxt 44,5x483x244mm

Farbe: RAL9005

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: ISB-LCDU-24-5-SW-ABA

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC OM5, RAL9005

INFRALAN® Spleißbox ausziehbar LC OM5, RAL9005,

wie vor beschrieben jedoch:

Anzahl Kupplungen XX

Anzahl Pigtails: XX

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: ISB-LCDU-XX-5-SW-ABA

Aufbau Art.-Nr.:

ISB-LCDU-XX-5-SW-ABA

-XX- = Anzahl der Kupplungen

Verfügbar mit:

24 Kupplungen & 48 Pigtails / 12 Kupplungen & 24 Pigtails / 06 Kupplungen & 12 Pigtails