Glasfasermuffe für 4x 12 Crimp Spleissschutz / Abzweig

Glasfasermuffe für 4x 12 Crimp Spleissschutz / Abzweig,
grüne Rohrmuffe mit 3 Kabeleinführungen zum Abzweigen oder Verbinden von LWL Kabel. Die Muffe wird inklusive 4 Spleißhaltern geliefert. Sie eignet sich sowohl für die Mastmontage als auch für Erdverlegung. Die Dichtungen bestehen aus thermoplastischem Elastomer und Sconablend.

Geeignet für Anzahl der Fasern: 48
Spleißhalter: Crimp

Anzahl Spleißhalter: 4
Ein-/Ausgänge: 3
Verschraubungen: 2x M20 und 1x M25
Schutzart (IP): IP68
Kabeldurchmesser: 7 – 17 mm
Biegedurchmesser Faserträger: 36 mm
Max. Faser Ablagelänge: 180 mm
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: grün
Spleißkassette: integriert
Erdverlegbar: Ja
Zugspannung/Stauchung: 55 N
Gesamtlänge des Muffengehäuses: 360 mm
Durchmesser des Gehäuses: 101 mm
Temperaturbereich: -30°C – 65°C

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: 83189.3