Glasfasermuffe für 4x 12 Crimp Spleissschutz / Abzweig

Glasfasermuffe für 4x 12 Crimp Spleissschutz / Abzweig,  
grüne Rohrmuffe mit 3 Kabeleinführungen zum Abzweigen oder Verbinden von LWL Kabel. Die Muffe wird inklusive 4 Spleißhaltern geliefert. Sie eignet sich sowohl für die Mastmontage als auch für Erdverlegung. Die Dichtungen bestehen aus thermoplastischem Elastomer und Sconablend.

Geeignet für Anzahl der Fasern: 48  
Spleißhalter: Crimp

Anzahl Spleißhalter: 4  
Ein-/Ausgänge: 3  
Verschraubungen: 2x M20 und 1x M25  
Schutzart (IP): IP68  
Kabeldurchmesser: 7 – 17 mm  
Biegedurchmesser Faserträger: 36 mm  
Max. Faser Ablagelänge: 180 mm  
Werkstoff: Kunststoff  
Farbe: grün  
Spleißkassette: integriert  
Erdverlegbar: Ja  
Zugspannung/Stauchung: 55 N  
Gesamtlänge des Muffengehäuses: 360 mm  
Durchmesser des Gehäuses: 101 mm  
Temperaturbereich: -30°C – 65°C

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 83189.3