Moduleinschub 3HE/7TE, 9/125µ OS2, 6x LC/APC Quad grün

Moduleinschub 3HE/7TE, 9/125µ OS2, 6x LC/APC Quad grün,  
komplett bestückter Moduleinschub, der 3HE und 7TE umfasst, mit Kupplungen und Pigtails zum Einbau in 19“ Baugruppenträger 53711.1 und 53733.1. Der Moduleinschub bietet 1x Spleißkassette inkl. Abdeckung, 1x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 12 Pigtails, 2x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 24 Pigtails sowie eine Überlängenkassette und eine Beschriftungsleiste.

Anzahl der Höheneinheit (HE): 3  
Anzahl der Teilungseinheiten: 7  
EMV-Ausführung: Nein  
Mit Pigtail: Ja  
Anzahl Kupplungen: 6  
Kupplung: LC Quad  
APC: Ja  
Farbe Kupplung: grün  
Faser: OS2

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: B88206.24