FO Datendose UP, 2 SC-S Kupplungen OS2 mit Shutter, integrierter Spleißhalter

FO Datendose UP, 2 SC-S Kupplungen OS2 mit Shutter, integrierter Spleißhalter,  
Glasfaserunterputz-Datendose zur Aufnahme von 2 SC-Simplex oder 2 LC-Duplex Kupplungen. Die Datendose wird bestückt mit 2 SC-Simplex Kupplungen in der Klasse OS2 inklusive Shutter geliefert.

Befestigungsrahmen mit Kunststoffabdeckung 80x80mm, Zentralplatte 50x50mm, Farbe RAL 9003 signalweiß, Zentralstück nach DIN49075, kompatibel zu diversen Standard-Schalterprogrammen über Zwischenrahmen, EFB Art.-Nr. ET-25092.5, ET-25092.6, ET-25092.7 und ET-25092.8.

Neben einer Faserüberlängenaufnahme ist eine Aufnahme für Spleißschutz für 4 Spleiße (4x Crimp oder 4x Schrumpf) integriert. Der Halter kann je nach Anwendung auch demontiert werden, sodass er beim Verbau von vorkonfektionierten Leitungen nicht im Weg ist. Die Datendose kann waagerecht und senkrecht im Kabelkanal oder unter Putz montiert werden, ihre Tiefe von 40mm eignet sie für den Einbau in Unterputz- oder Hohlwand-Dosen.

Aufputz: Nein  
Unterputz: Ja  
Kanaleinbau: Ja  
Befestigungsart: Schraube  
Mit Buchse/Kupplung: Ja  
Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 2  
Max. Bestückung (Adapter): 2  
Geeignet für Kupplung: SC Simplex/LC Duplex  
Mit Textfeld: Ja  
Zentralplatte: Ja  
Zentralplatte gemäß: DIN 49075  
Abdeckrahmen: Ja  
Kabelzugentlastung: Ja  
Wickelvorrat: Ja  
Auslassrichtung: nach unten  
Staubschutz: Shutter  
Werkstoff Tragring: Zinkdruckguss  
Werkstoff Zentralplatte: ABS Kunststoff  
Werkstoff Adapterplatten: ABS Kunststoff  
Spleißaufnahme: Crimp/ Schrumpf  
Abmessungen: hxbxt 80mm x 80mm x 40mm  
Farbe: weiß  
RAL-Nummer: 9010

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-OUTLET-SC-OS2