INFRALAN® RJ45-SlimlineAnschlussmodul Cat.6a

INFRALAN® RJ45-SlimlineAnschlussmodul Cat.6a,

vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß, zertifiziert nach Premium Verification Programm (PVP) und Komponentenzertifizierung gemäß ISO/IEC 11801 sowie IEC 60603-7-51 durch GHMT, Beschaltung ohne Spezialwerkzeug möglich, unabhängige 360° Schirmkontaktierung passt sich an verschiedenste Kabeldurchmesser an, separate Erdungsfahne an der Gehäuserückseite, Kabelvorsortierer für AWG24/1 - AWG22/1 und AWG26/7 – AWG27/7, Paar-Management gemäß TIA/EIA 568 A/B, PoE gemäß IEEE802.3af/at/ bt, geeignet für alle Verteilerpanel und Tragringe mit Keystone-Ausbruch, Zugentlastung mittels zweitem, beiliegendem Kabelbinder, mit Staubschutzkappe.

Extrem schmale Bauform „Slimline“ ermöglicht den Einbau in UAE Tragringe, designfähig, Konfektion bis zu 5 Mal mit gleichem Querschnitt wiederholbar. Lieferung als VPE zu je 12 Stk.

Geltende Normen: ISO/IEC 11801,
 IEC 60603-7-51

EMV EN 50082-1; EN 55022

Lebensdauer: > 750 Steckzyklen

Kabeldurchmesser max. 8,5mm

Kontaktbeschichtung: 50μ“ vergoldet

Kontaktwiderstand: < 20 mΩ

Temperaturbereich: -40°C bis +66°C

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: IKS-6A-PVP-12