Baugruppenträger 19" 84TE/3HE plus 1HE Kabelüberlängenfach

Baugruppenträger 19" 84TE/3HE plus 1HE Kabelüberlängenfach,  
unbestückte 19“/3HE Baugruppenträger für 84TE mit einem zusätzlich integrierten 1HE Kabelüberlängenfach, das nach hinten/vorne ausziehbar ist. Die Gesamthöhe beträgt 4HE. Zur Befestigung in 19“-Geräten dienen die 4HE Aluminium Seitenwände. Der Baugruppenträger bietet einen 84TE tiefenverstellbare Modulträger mit 1TE-Teilung (1TE=5,08mm) und ein frontseitig montiertes Kabelrangierpanel mit 5 Kabelbügeln.  
Im Lieferumfang enthalten: 1 x Baugruppenträger montiert, 1 x PG16 Verschraubung inkl. Gegenmutter, 5 x Kabelbügel

Werkstoff: Aluminium  
Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet  
Gehäuseart: offen  
Lüftungsöffnungen vorhanden: Ja  
Schutzart (IP): IP20  
Breite: 483 mm  
Höhe: 177,8 mm  
Tiefe: 295 mm  
Rastermaß (TE): 84 TE  
Max. Module: 12  
Farbe: alu/metall

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 53711.1